SIMISA@@@@@@@@@@JINX0D0t______

Wagon ( CRH5A_7
	Type ( Carriage )
	WagonShape ( CRH5A_7.s )
	Size ( 3.011m 4.426m 26m )
	CentreOfGravity ( 0m 1.5m 0m )
	Mass ( "57t" )
	WheelRadius ( 0.4575m )
	InertiaTensor ( Box (3.6m 4.2m 26m ) )
	Coupling (
		Type ( Bar )
		Spring (
			Stiffness ( 9e6N/m 5e6N/m )
			Damping ( 1.77e6N/m/s 1.77e6N/m/s )
			Break ( 5.1e7N 5.1e7N )
			r0 ( 3cm 5cm )
		)
		CouplingHasRigidConnection ()
		CouplingUniqueType ( "CRH5_5M+3T" )
	)
	Coupling (
		Type ( Automatic )
		Spring (
			Stiffness ( 9e6N/m 5e6N/m )
			Damping ( 1.77e6N/m/s 1.77e6N/m/s )
			Break ( 5.1e7N 5.1e7N )
			r0 ( 3cm 5cm )
		)
		CouplingHasRigidConnection ()
	)
	Buffers (
		Spring (
			Stiffness ( 1e7N/m 0 )
			Damping ( 2e6N/m/s 0 )
			r0 ( 0m 1e9 )
		)
		Centre ( 0.0 )
		Radius ( 1 )
		Angle ( 0.4deg )
	)

	Adheasion ( 0.2 0.4 2 0 )
	DerailRailHeight ( 4cm )
	DerailRailForce ( 309.32kN )
	DerailBufferForce ( 535.82kN )
	NumWheels ( 1 )
	Friction (
		100N/m/s		0		1mph		9.16N/m/s		1.8
		5.1N/rad/s		1		-1rad/s		0		        1
	)

	BrakeEquipmentType( "EP_brake" )
	BrakeSystemType( "EP" )
	MaxBrakeForce( 25.7KN )

	EmergencyBrakeResMaxPressure( 65.3 )
	TripleValveRatio( 2.5 )
	MaxReleaseRate( 7.25 )
	MaxApplicationRate( 8.47 )
	MaxAuxilaryChargingRate( 7.25 )
	EmergencyResCapacity( 10 )
	EmergencyResChargingRate( 29 )
	BrakeCylinderPressureForMaxBrakeBrakeForce( 43.54 )

  	Sound (	"GenPassWagModern_P.sms" )
)