SIMISA@@@@@@@@@@JINX0D0t______

Wagon ( C62BK_SAN
	comment( C62BK Car )
	Type ( Freight )
	WagonShape ( C62BK.s )
	Size ( 3m 3m 13.5m)
	comment( 27.657t empty, 97t full )
	Mass ( "71.7t" )
	WheelRadius ( 0.42m )
	InertiaTensor ( Box (3m 3m 13.5m) )
	Coupling (
		Type ( Automatic )
		Spring (
			Stiffness ( 1e6N/m 5e6N/m )
			Damping ( 1e6N/m 1e6N/m )
			Break ( 5.1e7N 5.1e7N )
			r0 ( 3cm 5cm )
		)
		comment( CouplingHasRigidConnection () )
		Velocity ( 0.1m/s )
	)
	Buffers (
		Spring (
			Stiffness ( 1e6N/m 5e6N/m )
			Damping ( 1e6N/m/s 1e6N/m/s )
			r0 ( 0m 1e9 )
		)
		Centre ( 0.5 )
		Radius ( 1 )
		Angle ( 0.5deg )
	)
	Adheasion ( 0.2 0.4 2 0 )
	DerailRailHeight ( 4cm )
	DerailRailForce ( 2.5*74t )
	DerailBufferForce ( 400kN )
	NumWheels ( 8 )
	Friction (
		100N/m/s		0		1mph		5.5N/m/s		1.8
		5.1N/rad/s		1		-1rad/s		0		        1
	)


	BrakeEquipmentType( "Handbrake, Triple_valve, Auxilary_reservoir, Emergency_brake_reservoir" )
	BrakeSystemType( "Air_single_pipe" )
	MaxBrakeForce( 25.7kN )
	MaxHandbrakeForce( 26.3kN )
	NumberOfHandbrakeLeverSteps( 100 )
	TripleValveRatio( 2.5 )
	MaxReleaseRate( 7.25 )
	MaxApplicationRate( 8.47 )
	MaxAuxilaryChargingRate( 7.25 )
	EmergencyResCapacity( 10 )
	EmergencyResChargingRate( 29 )
	EmergencyBrakeResMaxPressure( 65.3 )	
	BrakeCylinderPressureForMaxBrakeBrakeForce( 43.54 )
	FreightAnim( SAND.s 2 2 )
  	Sound (	"GenFreightWag3.sms" )
)