SIMISA@@@@@@@@@@JINX0D0t______

Wagon ( SYTender
	Type ( Tender )
	WagonShape ( SYTender.s )
	Size ( 3m 3.65m 8.35m )
	CentreOfGravity ( 0m 1.90m 0m )
	Mass ( 58.1t )
	WheelRadius ( 0.5m )
	InertiaTensor ( Box (3m 3.65m 8.05m) )
	Coupling (
		Type ( Automatic )
		Spring (
			Stiffness ( 2e6N/m 0 )
			Damping ( 0.5e5N/m/s 0)
			Break ( 2e7N 0 )
			r0 ( 10cm 1e9 )
		)
		Velocity ( 0.1m/s )
	)
	Coupling (
		Type ( Bar )
		Spring (
			Stiffness ( 1e7N/m 1e7N/m )
			Damping ( 0.2e7N/m/s 0.2e7N/m/s )
			Break ( 1e7N 1e7N )
			r0 ( 20cm 40cm )
		)
		CouplingHasRigidConnection ( 1 )
		Velocity ( 0.1m/s )
		CouplingUniqueType ( "SY" )
	)
	Buffers (
		Spring (
			Stiffness ( 1e7N/m 0 )
			Damping ( 1e6N/m/s 0 )
			r0 ( 0m 1e9 )
		)
		Centre ( 0.5 )
		Radius ( 1 )
		Angle ( 0.5deg )
	)
	Sound ( "SYwag.sms" )
	Adheasion ( 0.22 0.44 2 0 )
	DerailRailHeight ( 10cm )
	DerailRailForce ( 150kN )
	DerailBufferForce ( 400kN )
	WheelRadius ( 0.5m )
	NumWheels (	4 )
	Friction (
		984N/m/s			0		1mph		3.38N/m/s		1.8
		5.1N/rad/s		1		-1rad/s		0		1
	)
	IntakePoint ( -2.84 0.4 FuelWater )
	IntakePoint ( 0.89 2.73 FuelCoal )
	comment( FreightAnim( scotcoal.s 2.2 0 ))
    			
	)
	BrakeEquipmentType( "Handbrake, Triple_valve, Auxilary_reservoir, Emergency_brake_reservoir" )
    	BrakeSystemType( "Air_single_pipe" )
    	MaxBrakeForce( 45kN )
 
    	MaxHandbrakeForce( 25kN )
    	NumberOfHandbrakeLeverSteps( 100 )
 
    	TripleValveRatio( 2.5 )
	MaxReleaseRate( 15 )
	MaxApplicationRate( 10 )
	MaxAuxilaryChargingRate( 2 )
	EmergencyResCapacity( 7 )
	EmergencyResChargingRate( 5 )
	EmergencyBrakeResMaxPressure( 90 )
	BrakeCylinderPressureForMaxBrakeBrakeForce( 64 )

	
)
