SIMISA@@@@@@@@@@JINX0D0t______

Wagon ( RZ25T-BSP
	Type ( Carriage )
	WagonShape ( RZ25T-BSP.s )
	Size ( 3.6m 4.2m 26.3m )
	CentreOfGravity ( 0m 1.5m 0m )
	comment( 42.1t empty, 51.2t full. )
	Mass ( "57t" )
	WheelRadius ( 36in/2 )
	InertiaTensor ( Box (3.6m 4.2m 26m ) )
	Coupling (
		Type ( Automatic )
		Spring (
			Stiffness ( 2e6N/m 0 )
			Damping ( 0.5e5N/m/s 0)
			Break ( 2e7N 0 )
			r0 ( 10cm 1e9 )
		)
		Velocity ( 0.1m/s )
	)
	Buffers (
		Spring (
			Stiffness ( 1e7N/m 0 )
			Damping ( 1e6N/m/s 0 )
			r0 ( 0m 1e9 )
		)
		Centre ( 0.5 )
		Radius ( 1 )
		Angle ( 0.5deg )
	)

	Adheasion ( 0.2 0.4 2 0 )
	DerailRailHeight ( 4.6cm )
	DerailRailForce ( 2.5*25t )
	DerailBufferForce ( 400kN )
	NumWheels ( 8 )
	Friction (
		100N/m/s		1		-1mph		0		1
		5.1N/rad/s		1		-1rad/s		0		1
	)


	BrakeEquipmentType( "Handbrake, Triple_valve, Auxilary_reservoir, Emergency_brake_reservoir" )
	BrakeSystemType( "Air_single_pipe" )
	MaxBrakeForce( 32kN )

	MaxHandbrakeForce( 35kN )
	NumberOfHandbrakeLeverSteps( 100 )

	TripleValveRatio( 2.5 )
	TrainPipeLeakRate( 2 )
	MaxReleaseRate( 5 )
	MaxApplicationRate( 5 )
	MaxAuxilaryChargingRate( 5 )
	EmergencyResCapacity( 7 )
	EmergencyResChargingRate( 5 )
	EmergencyBrakeResMaxPressure( 90 )	
	BrakeCylinderPressureForMaxBrakeBrakeForce( 50 )

  	Sound (	"GenPassWagModern.sms" )
)
